### 实施FAQ

1. 问题描述: 溧水、高淳能ping通能直连ssh能登陆小站web页面，但无法远程ssh

解决方案: 经排查，ssh的22端口被禁用，需要更改为622端口，详见附件1--《ssh端口修改方法》

1. 问题描述: 营业厅或附近几个营业厅相互能ping通，但远一点无法ping通

解决方案: 传输过程中的某个交换机不通导致，联系信通排查

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

### 维护FAQ

1. 问题描述: 应用程序main\_station无法从服务器下发

解决方案: 小站sftp服务需要开启，在进入开发者模式前，输入sftp enable即可

1. 问题描述: [摄像头管理]中相机状态不在线

解决方案: 小站路径/opt/mount/storage/station/tools下有工具player，复制相机的rtsp地址，用命令： ./player rtsp地址。如果报401错误，则说明密码不对；如果拉不到流，则说明rtsp格式不对；如果可以拉流，检查同一个营业厅的相机命名是否有重复，重复命名会造成第二个相机被忽略；如果还有问题，联络实施重启相机；

1. 问题描述: 应用程序main\_station可以启动，但是ps -ef|grep main\_station的持续 时间一直不增长

解决方案: 目前发现分配内网IP错误会导致此问题，联系信通重新分配IP

1. 问题描述: 应用程序main\_station无法启动，日志中报错：server response error

解决方案: 启动前需与服务器时间对时，误差务必保证在一分钟之内

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案:

1. 问题描述:

解决方案: