### 实施FAQ

1. 问题描述: 溧水、高淳能ping通能直连ssh能登陆小站web页面，但无法远程ssh

解决方案: 经排查，ssh的22端口被禁用，需要更改为622端口，详见附件1--《ssh端口修改方法》

1. 问题描述:

解决方案：

### 维护FAQ

1. 问题描述: 应用程序main\_station首次无法启动

解决方案: 首次启动前需与服务器时间对时，误差务必保证在一分钟之内

1. 问题描述:

解决方案：